Display led 5 dígitos

¿

5 dígitos de 7 segmentos

**Valores óptimos:**

Voltaje: 5v cada segmento

Corriente: 100mA cada segmento

d5

d4

d3

d2

d1

**ATENCION:**

¿

Corriente d1, C: 80mA

