Display led 7 segmentos ESPECIAL

¿

¿

3 segmentos, 2 de 5 leds y 1 de 4 leds.

Ánodo común (VCC común, GND por separado).

**Valores óptimos:**

Voltaje: 5v cada segmento

A

Corriente A, B: 100mA cada segmento

C

C

Corriente C: 80mA

B

¿

VCC

¿

