Display led 7 segmentos

VCC

7 segmentos, de 5 leds cada uno.

Ánodo común (VCC común, GND por separado).

A

Valores óptimos:


Voltaje: 5v cada segmento

F

B

Corriente: 100mA cada segmento

G



E

D

C