Display led 5 dígitos

5 dígitos. El primero de 3 segmentos, el resto de 7 segmentos.

¿

¿

d1

d2

d3

d4

d5

**Valores óptimos asumiendo que sólo se enciende un dígito a la vez:**

Voltaje:

* Todos: de 0 a 5V.

Corriente:

* De A a G no debieran fluir más de 100mA por cada uno.
* Por no debiera fluir más de 700mA por cada uno.

**Atención con el diseño del segmento C de d1: tiene 1 led menos.**

